**采购项目清单及相关规格要求**

**（一）、办公家具配置标准清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. 序号** | **Product Outlook 图片** | **Product 品名** | **Dimension(W\*D\*H) 尺寸** | **Qty. 数量** | **Unit 單位** | **Color or Material 颜色/材质** |
| **A-1** | **主任、副主任办公室（共5间）** | | | | | |
| 1 | 微信图片_20190718120320  abb2c7fe8fd81c3b40259208ca053da | 大班台 | 2800\*2200\*780 | 5 | 张 | 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； #3、中纤板：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 #4、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 |
| 2 | 文件柜 | 3200\*400\*2200H | 5 | 组 |
| 3 | 01486100c961648d065ffa5a83932fd | 茶水柜 | 1200\*400\*800 | 5 | 个 | 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； #3、中纤板：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 #4、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 |
| 4 |  | 大班椅（备选） | 常规 | 5 | 张 | #1.椅板： E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 2.面料：意大利黑色头层牛皮，厚度1.3-1.5mm，透气性好、回位伸缩性强。 #3.泡棉：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 4.座机关：前置式机构，内层备有弯曲钢片，具有升降和同步倾仰功能。 5.脚架：优质五星脚架带止滑脚轮 |
| 5 |  | 班前椅 | 常规 | 10 | 张 | |  | | --- | | 1、面材：采用优质黑色西皮饰面，质感柔和，柔软贴手。面料包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀，嵌线圆滑顺直，圆弧处均匀对称。2、泡棉：采用PU成型发泡高密度45-50#、高弹性不助燃海绵，表面有一层保护层，可防氧化、防碎，经过HD测试，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。3、技术：用进口的高速衣车及粗线车制皮套直接包面，皮面光泽度好，防火符合国际标准。  4、脚架及扶手：采用优质实木脚架和实木扶手，椅脚可承受280公斤压力无损。功能上根据力学、人体学原理设计。 | |
| 6 |  | 3+1+1人位沙发 | 常规 | 5 | 套 | |  | | --- | | 面料：选用环保西皮，要求防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。基材：材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理。辅料：采用杜邦公司的PU成型发泡30#以上高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。**颜色：黑色** | |
| 7 |  | 长茶几 | 1400\*700\*450H | 5 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%；  2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm，  #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。  4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| **A-2** | **接待室** | | | | | |
| 1 |  | 接待沙发 | 常规 | 29 | 张 | 1、面料：采用优质布饰面，透气性强，面料包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀，嵌线圆滑顺直，圆弧处均匀对称。 #2、海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3、基材：橡木沙发框架，材质坚硬钢性强，含水率8%，经防腐防虫防潮等技术处理。  4、沙发座背耐久性能通过A级，60000次试验座背面料完好无损，垫料无移位破损，弹簧无倾斜。 5、脚架：采用优质实木脚架 ，实木框底座，可承受260公斤压力无损;功能上根据力学人体学原理设计。 |
| 2 |  | 接待茶几 | 480\*680\*550H | 24 | 张 | 1.基材：#采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 3 | 6125df1e85fb765de77f18ce9bac690 | 会议桌 | 3600\*1540\*760H | 1 | 张 | 1.基材：#采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 3.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 4 |  | 会议椅 | 常规 | 8 | 张 | 1.背、座皮料：高弹性耐磨加厚原始细腻头层环保西皮；  #2.座、背棉料：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。#E0级曲木板：E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。  3.椅脚：高承重环保耐腐蚀原生精抛光铝合金脚。 |
| **A-3** | **会议室** | | | | | |
| 1 |  | 会议桌 | 8000\*2400\*760H | 1 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 2 |  | 条桌 | 1400\*450\*750H | 11 | 张 | 1.基材：#采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 3 |  | 会议椅 | 常规 | 46 | 张 | 1. 面材：采用优质黑色西皮饰面，质感柔和，柔软贴手。面料包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀，嵌线圆滑顺直，圆弧处均匀对称。 2. 泡棉：采用PU成型发泡高密度45-50#、高弹性不助燃海绵，表面有一层保护层，可防氧化、防碎，经过HD测试，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。 3. 技术：用进口的高速衣车及粗线车制皮套直接包面，皮面光泽度好，防火符合国际标准。   4、脚架及扶手：采用优质实木脚架和实木扶手，椅脚可承受280公斤压力无损。功能上根据力学、人体学原理设计。 |
| **A-4** | **处长、副处办公室（共12间）** | | | | | |
| 1 |  | 办公台 | 2000W\*1600D\*750H | 12 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。  2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸；  3.封边：优质PVC封边带，厚度2mm，环保，不含铅，不含重金属，不含16p，达到加州65检测标准；  4.优质锁具，液压缓冲门铰. |
| 2 | b8f86ef4037dec56f452f41effb3859 | 办公椅 | 常规 | 12 | 张 | #1.椅板： E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 2.面料：意大利西皮，厚度1.3-1.5mm，透气性好、回 位伸缩性强。 #3.泡棉：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 4.座机关：前置式机构，内层备有弯曲钢片，具有升降和同步倾仰功能。 5.脚架：优质五星脚架带止滑脚轮 |
| 3 |  | 备选 | 常规 | 0 | 张 | 1.面料：天然植物纤维网，透气性能好，弹性强，韧度高； #2.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3.脚架：尼龙脚架，承重2500PA. |
| 4 |  | 班前椅 | 常规 | 24 | 张 | #1.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 #2. E0级曲木板：E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 3.优质西皮面料，透气性强，耐磨易清洁； 4.电镀弓形脚架 |
| 5 |  | 文件柜 | 2400\*400\*2000H | 12 | 组 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。  2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； |
| 6 |  | 三人位沙发 | 常规 | 12 | 张 | #1、海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 #2. E0级曲木板：E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 3.优质西皮面料，透气性强，耐磨易清洁； 4.金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃. |
| 7 |  | 长茶几 | 1230\*600\*450H | 12 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； |
| **A-5** | **屏风卡位（共44位）** | | | | | |
| 1 |  | 40款屏风卡位 | 1500W\*1500D\*1200H | 36 | 位 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸，防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边； 3.框架：铝合金框架；备注：含活动柜、键盘架、主机托 |
| 2 | b8f86ef4037dec56f452f41effb3859a33770bde00a3a4e2040f6a60cb057a | 办公椅 | 常规 | 36 | 张 | 1.面料：天然植物纤维网，透气性能好，弹性强，韧度高； #2.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3.脚架：尼龙脚架，承重2500PA. |
| 3 |  | 文件柜 | 2400\*400\*2000H | 11 | 组 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。  2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； |
| 4 | 文件柜 | 3200\*400\*2000H | 5 | 组 |
| **A-6** | **财务部** | | | | | |
| 1 | 定做 | 报帐大厅大理石台 | 7000W\*600D\*800H | 1 | 组 | 1.基材："标准"牌环保E1级刨花板基材，甲醛含量≤1.5mg/L，用原木压缩成型,抗弯性能强,不易变形；环保三聚氰胺MFC饰面,防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边；台面为大理石。颜色：参考图色 |
| 2 |  | 办公台 | 1600\*800\*750H | 4 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸，防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边； 3.框架：铝合金框架；备注：含活动柜、键盘架、主机托 |
| 3 | b8f86ef4037dec56f452f41effb3859a33770bde00a3a4e2040f6a60cb057a | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：天然植物纤维网，透气性能好，弹性强，韧度高； #2.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3.脚架：尼龙脚架，承重2500PA. |
| 4 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800H | 5 | 个 | 采用足0.8MM优质冷轧钢板；锁具选用“国宝”牌锁具（1/1000的互开率；产品都经过严格的酸洗磷化处理，防腐防锈；表面采用“阿克苏”牌静电粉末喷涂，涂层牢固，色泽美观大方； |
| 5 | fee1c404fcbcb9ebeb938caed5417f8 | 矮柜 | 2400\*400\*800H | 9 | 组 | 基材："标准"牌环保E1级刨花板基材，甲醛含量≤1.5mg/L，用原木压缩成型,抗弯性能强,不易变形；环保三聚氰胺MFC饰面,防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边；颜色：参考图色 |
| **A-7** |  | | | | | |
| 1 |  | 密集架 | 6300\*6100\*2150H | 83 | 立方 | 采用优质上海宝钢灰白色的SPCC-SD冷轧钢板冲压成型，外豪华静电喷塑，表面经酸洗、碱洗磷化处理后喷热固性环氧树脂粉固化，防磨、防锈功能强。工艺精致，表面无碴点、气泡、流痕；其中立柱为1.5mm厚，顶板、层板、背板均为0.8mm厚，路轨为冷轧钢板冲压成型，承重轴为25×20实芯冷轧钢管所有金属构件性能符合BG13793标准，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象，涂装工艺采用除油清洗、磷化、水洗、纯水洗等10道工序后静电喷涂EE248环氧树脂粉沫涂料，经200度高温固化而成。每联柜内配四块活动层板,内分五层。 |
| 2 |  | 窗帘 | 定做 | 343 | 平方 | 米白色半遮光卷帘，配件0.6上轨，3.0扁铝下轨，万向码 |
| 3 |  | 高间格 | 定做 | 340 | 平方 | 1、墙厚83mm；  2、内钢外铝结构，外加玻璃模块；模块与框架采用机械式固定（切45度拼角成框）；外部框架采用氟碳喷涂处理，处理后各项指标均已达到国家GB6063标准,平均厚1.2mm；主龙骨为钢滚轧铆接成型，钢柱壁厚为1.2mm以上，模块用双面5mm钢化清玻内置25mm宽手动百叶，结构稳固、工艺精致；隔断墙体隔声符合GB/T50121－2005《建筑隔声评价标准》要求。双面清玻璃内置百叶窗 |
| 4 |  | 三胺板门 | 900\*2200H | 17 | 条 | 门为三胺板木门；门厚度为45mm，含标准的木门锁、合页、门吸 |
| 5 | b8f86ef4037dec56f452f41effb3859 | 防盗门 | 双开门 | 6 | 条 | 304不锈钢 |
| 6 |  | 防盗窗 |  | 81 | 平方 | 304不锈钢 |

备注：1、以现场尺寸为准

2、样品

（一）投标人需按以下要求提供样品

1、需提供的样品要求：

1）切割面小样（尺寸长400mm）：桌椅的立柱一条

2）台面板小样一块： 200×200mm 一块

（二）投标实物样品及材质小样送达要求：

1、实物样品随投标文件密封提交。

2、未有提交实物样品及任何材质小样的，将严重影响技术部分相关评分。

3、实物样品及材质小样附带标签内容包括：项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称（实物样品）、材质名称及规格、材质部位（材质小样）及其他必要的信息。

（三）样品退回：

项目中标公告发布后五个工作日内，未中标的投标单位领回样品，逾期未领，则由相关部门负责处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购人概不负任何责任。

（四）双方确认样板：

确定中标人后，中标人实物样板，将作为验收时的货物验收标准。

**三、项目验收方法和售后服务要求**

1、验收方法：

1.1本项目的验收标准执行家具制造行业的国家和行业制作标准和规范等条例。

1.2根据制作图纸和制作质量情况验收。

1.3根据安装质量与环境的结合情况验收。

2、售后服务要求

2.1质保期：本项目的质保期≥1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起开始计算。

2.2售后服务要求：

2.2.1维修响应：收采购人的报修通知后，要做到2小时内响应，24小时内完成维修。

2.2.2要有售后服务质量保证和保障措施。

**四、包装、保险及发运、保管要求**

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
2. 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

**五、安装、调试与验收**

1. 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
5. 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
6. 货物的验收：中标货物交货后，安装调试完成后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。
7. 所有产品在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

**六、付款方式**

由采购人按下列程序付款：

1. 100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付，验收合格且验收报告签字盖章后60个工作日内完成付款。
2. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书；